Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар

основная общеобразовательная школа № 79

имени Героя Советского Союза Семёна Кокоры

Центральная ул. 16/2, хутор Копанской, Краснодар, 350904, тел./факс (861) 22-99-024,

e-mail: [school79@kubannet.ru](mailto:school79@kubannet.ru)

**ПАСПОРТ**

**СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ**

г. Краснодар

**1. Основные сведения**

1.1. Наименование объекта спортивная площадка

1.2. Дата постройки 2012 г.

1.3. Место расположения г. Краснодар, хут. Копанской, ул. Центральная, д 16/2

Спортивная площадка предназначена для занятия физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время.

**2. Основные технические данные**

2.1 Размеры площадки 25х16 м

2.2 Покрытие резиновая крошка

**3. Комплектность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Размеры** | **Инв. номер** |
| 1 | Футбольные ворота | 2 | 2,64х3,46 |  |
| 2 | Лестницы, 2 секции | 1 |  |  |
| 3 | Гимнастическая перекладина | 2 |  |  |
| 4 | Баскетбольные кольца | 2 |  |  |

**4. Журнал осмотра оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Замечания по техническому состоянию** | **Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица** |
| **25.09.2022г.** | **Замечаний нет** | **Зам. директора Ермак А.А.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5. Правила безопасной эксплуатации спортивного оборудования**

5.1 Спортивная площадка предназначена для занятий физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время.

5.2 Оборудование представляет собой металлическую конструкцию и резиновое покрытие.

5.3 Оборудование используется на спортивной площадке под наблюдением и без наблюдения ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственный должен проводить осмотр, который должен быть 2 раза в год (25 сентября – подготовка к зимнему периоду и 25 апреля – подготовка к летнему периоду).

5.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие – то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это не возможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

5.5 На поверхности спортивной площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

**6. Инструкция по осмотру и проверки оборудования**

Перед началом эксплуатации спортивного оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.